|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***BÁZIS*** | | | |  |
| NÉV | PORT | IP | MASK | Alapértelmezett átjáró |
| R1 Alinterfészek | G0/0 | 2001:db8:cafe:101:1001:97ee:fe1e:5001 | /64(Prefix) | 2001:ddb8:cafe:101 |
|  | G0/0.10 | 192.168.11.1 | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 |
|  | G0/0.20 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |
|  | G0/0.30 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |
|  | G0/0.40 | 192.168.40.1 | 255.255.255.0 | 192.168.40.1 |
|  | G0/0.50 | 192.168.50.1 | 255.255.255.0 | 192.168.50.1 |
|  | G0/0.60 | 192.168.60.1 | 255.255.255.0 | 192.168.60.1 |
|  | Felhő felé  Publikus ip cím | 194.0.0.1 | 255.255.255.248 |  |
| Multi Switch Vlanok | Vlan10 | 192.168.11.2 | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 |
|  | Vlan20 | 192.168.20.2 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |
|  | Vlan30 | 192.168.30.2 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |
|  | Vlan40 | 192.168.40.2 | 255.255.255.0 | 192.168.40.1 |
|  | Vlan50 | 192.168.50.2 | 255.255.255.0 | 192.168.50.1 |
|  | Vlan60 | 192.168.60.2 | 255.255.255.0 | 192.168.60.1 |
| R1 DHCP | VLan20 | 192.168.20.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |
|  | Vlan30 | 192.168.30.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |
|  | VLan40 | 192.168.40.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.40.1 |
|  | Vlan50 | 192.168.50.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.50.1 |
|  | VLan60 | 192.168.60.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.60.1 |
| Switch1 |  |  |  |  |
| Vlan20 | F0/1 | 192.168.20.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |
| Vlan30 | F0/2 | 192.168.30.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |
| Switch2 |  |  |  |  |
| Vlan40 | F0/1 | 192.168.40.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.40.1 |
| Vlan50 | F0/2 | 192.168.50.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.50.1 |

