|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***TESZTELÉS*** | | | |
| ***NÉV*** | ***PORT*** | ***IP*** | ***MASK*** |
| Teszteles(R2) | G0/0  Felhő felé  Publikus ip cím | 194.20.20.1  2001:db8:cafe:202:2002:97ee:fe1e:5002  194.0.0.2 | 255.255.255.192  /64(Prefix)  255.255.255.248 |
| Switch3 |  |  |  |
|  | FastEthernet | 192.20.20.0/26 | 255.255.255.192 |
|  |  | 2001:db8:cafe:202:/64 | /64(Prefix) |

Alapértelmezett átjárók:

Ipv4: 192.20.20.1

Ipv6: 2001:db8:cafe:202

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***TERVEZÉS*** | | | |
| ***NÉV*** | ***PORT*** | ***IP*** | ***MASK*** |
| Tervezes(R3) | G0/0  Felhő felé  Publikus ip cím | 194.30.30.1  2001:db8:cafe:303:3003:97ee:fe1e:5003  194.0.0.3 | 255.255.255.128  /64(Prefix)  255.255.255.248 |
| Switch4 |  |  |  |
|  | FastEthernet | 192.30.30.0/25 | 255.255.255.128 |
|  |  | 2001:db8:cafe:303:/64 | /64(Prefix) |

Alapértelmezett átjárók:

Ipv4: 192.30.30.1

Ipv6: 2001:db8:cafe:303

